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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 212250 - 2011 data 22.07.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ochotnicza Straż Pożarna w Łagowie, ul. Iwańska 11, 26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 30 74 121, fax. 041 30 74 236.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:
· Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 

· W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP Łagów -oznaczenie (SLRT) Samochód fabryczny nowy - nie rejestrowany. Typ podwozia: 1. Kolor pojazdu: czerwony, 2. Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), rok produkcji 2011, 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max 3500 kg, 4. Napęd samochodu na przednie koła, 5. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną zasilaną pneumatycznie ze źródła wewnętrznego, 6. Kabina przystosowana do przewozu minimum 5 osób, 7. Przeszklenie w części osobowej, 8. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, 9. Przedział osobowy. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: 10. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, 11. Poduszka powietrzna dla kierowcy, 12. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, 13. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 14. Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, 15. Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP, 16. Zamontowany radioodtwarzacz CD, 17. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. 18. Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) 19. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego 20. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. 21. Klimatyzacja. Silnik: 1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoladowaniem spełniający obowiązujące normy. 2. Pojemność silnika minimum 2190 cm3, 3. Moc silnika minimum 120 KM, 4. Moment obrotowy min 310Nm. Oznakowanie: 1. Belka świetlna LED z napisem STRAŻ, 2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, 3. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, 4. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu 5. Fala świetlna z tyłu pojazdu wykonana w technologii LED - 8 elementowa (po bokach po jednym koloru niebieskiego, w środku koloru pomarańczowego) sterowane z kabiny kierowcy 6. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe z przodu i tyłu pojazdu koloru biało-czerwonego 7. Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2oo8r. Numery operacyjne zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia. 8. Na drzwiach przednich lewych i prawych naklejony herb Związku OSP 9. Lampy stroboskopowe na lusterkach bocznych Zabudowa kontenerowa 1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej,. 2. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie. 3. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową w wykonaniu przeciwpoślizgowym. 4. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. 5. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową czteroelementową, skrzynia na sprzęt: cztery łopaty, trzy szczotki, siekiera oraz trzy węże ssawne 6.Mocowania na sprzęt: - piłę do betonu STIHL TS 400 - piłę do drewna MS290 -węże tłoczne: W-52 I W-75 (3:3 odc) 7. Długość zabudowy minimum 2650 mm, minimum szerokość 2200 mm, 8. Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę 1100 mm, 9. Roleta w ścianie tylnej o szerokości 850 mm, 10. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. 11. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu, 12. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze, 13. Oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy, 14. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Wyposażenie ratowniczo gaśnicze: 1. Maszt oświetleniowy 2 x 500W, teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektorów nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum lP 55 (wg PN-92/E-08106) - zamontowany w przedniej części zabudowy, 2. Montaż radiotelefonu samochodowego dostarczonego przez Zamawiającego, 3. Radiotelefon typu Motorolla GP 360 lub równoważny nasobny z ładowarką, jedna sztuka. 4. Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu 4,2 t, 5. Hak holowniczy kulowy, 6. Komplet opon zimowych z felgami, 7. Półka na deskę ortopedyczna, 8. Latarki z ładowarką w wykonaniu Ex - 2 szt. 9. Szuflady wysuwane na sprzęt np. pompę TOHATSU zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, agregat prądotwórczy Honda , (szczegółowe dane dotyczące sprzętu zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zamówienia) 10. Szperacz pogorzeliskowy. 11. Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy: - wydajność pompy minimum 40l/min. przy ciśnieniu 40 bar (z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny i elektryczny - linia szybkiego natarcia minimum 40 mb ze zwijadłem ręcznym, - prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody od mgłowego do zwartego, - zbiornik wody o pojemności min 200 litrów - zbiornik środka pianotwórczego minimum 20 l 12. Niezależne ogrzewanie przedziału sprzętowego w zabudowie pożarniczej. 13. Tablica ostrzegawcza, rozkładana automatycznie siłownikiem elektrycznym, wyposażona w: - programowalny poprzez port USB wyświetlacz tekstu w technologii LED z możliwością wyświetlania min 25-tu komunikatów - programowalny wyświetlacz znaków w konfiguracji: zablokowany pas, strzałka w prawo, strzałka w lewo z możliwością zmiany częstotliwości - dwie indywidualne niebieskie lampy błyskowe LED - zasilanie 12V z instalacji samochodu.. 

· W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dla lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2 - dla jednostki OSP Łagów -oznaczenie (SLRT) Samochód fabryczny nowy - nie rejestrowany. Typ podwozia: 1. Kolor pojazdu: czerwony, 2. Przebieg: do 5 km (fabrycznie nowy), rok produkcji 2011, 3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu max 3500 kg, 4. Napęd samochodu na przednie koła, 5. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione poduszką powietrzną zasilaną pneumatycznie ze źródła wewnętrznego, 6. Kabina przystosowana do przewozu minimum 5 osób, 7. Przeszklenie w części osobowej, 8. Drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu, 9. Przedział osobowy. Wszystkie fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: 10. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, 11. Poduszka powietrzna dla kierowcy, 12. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, 13. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 14. Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane, 15. Pojazd wyposażony w układ ABS i ESP, 16. Zamontowany radioodtwarzacz CD, 17. Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. 18. Pojazd wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) 19. Oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego 20. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. 21. Klimatyzacja. Silnik: 1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoladowaniem spełniający obowiązujące normy. 2. Pojemność silnika minimum 2190 cm3, 3. Moc silnika minimum 120 KM, 4. Moment obrotowy min 310Nm. Oznakowanie: 1. Belka świetlna LED z napisem STRAŻ, 2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych, 3. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego z tyłu pojazdu, 4. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu 5. Fala świetlna z tyłu pojazdu wykonana w technologii LED - 8 elementowa (po bokach po jednym koloru niebieskiego, w środku koloru pomarańczowego) sterowane z kabiny kierowcy 6. Pojazd oznakowany w taśmy odblaskowe z przodu i tyłu pojazdu koloru biało-czerwonego 7. Pojazd oznakowany zgodnie z Zarządzeniem Komendanta Głównego PSP z dnia 10 kwietnia 2oo8r. Numery operacyjne zostaną podane w trakcie realizacji zamówienia. 8. Na drzwiach przednich lewych i prawych naklejony herb Związku OSP 9. Lampy stroboskopowe na lusterkach bocznych Zabudowa kontenerowa 1. Konstrukcja zabudowy szkieletowa z kształtowników ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych 2. Poszycie zewnętrzne wykonane z gładkiej blachy ze stopu aluminium lakierowana obustronnie. 3. Dach wykonany w formie podestu roboczego pokrytego blachą aluminiową w wykonaniu przeciwpoślizgowym. 4. Konstrukcja dachu wytrzymuje obciążenie dwóch strażaków i przewożonego sprzętu, drabin, skrzyni na sprzęt, węży ssawnych itp. 5. Na dachu miejsce na drabinę nasadkową czteroelementową, skrzynia na sprzęt: cztery łopaty, trzy szczotki, siekiera oraz trzy węże ssawne 6.Mocowania na sprzęt: - piłę do betonu STIHL TS 400 - piłę do drewna MS290 -węże tłoczne: W-52 I W-75 (3:3 odc) 7. Długość zabudowy minimum 2650 mm, minimum szerokość 2200 mm, 8. Szerokość rolet bocznych - po 2 rolety na stronę 1100 mm, 9. Roleta w ścianie tylnej o szerokości 850 mm, 10. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz pasujący do wszystkich zamków. 11. Wysokość zabudowy równa wysokości pojazdu, 12. Półki aluminiowe mocowane do stelaża z możliwością regulacji wysokości i miejscem na specjalistyczne wyposażenie pożarnicze, 13. Oświetlenie w warunkach słabej widoczności min. 5 luksów w odległości 1 m od pojazdu na poziomie podłoża. Uruchamiane w kabinie kierowcy, 14. Oświetlenie w przedziale sprzętowym wykonane w technologii LED. Wyposażenie ratowniczo gaśnicze: 1. Maszt oświetleniowy 2 x 500W, teleskopowy, pneumatyczny, zasilany sprężarką z układu elektrycznego pojazdu, wyposażony w reflektory halogenowe zasilane z agregatu prądotwórczego. Wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektorów nie mniej niż 1,5 m. Stopień ochrony reflektorów masztu minimum lP 55 (wg PN-92/E-08106) - zamontowany w przedniej części zabudowy, 2. Montaż radiotelefonu samochodowego dostarczonego przez Zamawiającego, 3. Radiotelefon typu Motorolla GP 360 lub równoważny nasobny z ładowarką, jedna sztuka. 4. Wyciągarka elektryczna z prowadnicą rolkową o uciągu 4,2 t, 5. Hak holowniczy kulowy, 6. Komplet opon zimowych z felgami, 7. Półka na deskę ortopedyczna, 8. Latarki z ładowarką w wykonaniu Ex - 2 szt. 9. Szuflady wysuwane na sprzęt np. pompę TOHATSU zestaw ratownictwa technicznego LUKAS, agregat prądotwórczy Honda , (szczegółowe dane dotyczące sprzętu zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zamówienia) 10. Szperacz pogorzeliskowy. 11. Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy: - wydajność pompy minimum 40l/min. przy ciśnieniu 40 bar (z płynną regulacją) - silnik czterosuwowy - rozrusznik ręczny i elektryczny - linia szybkiego natarcia minimum 40 mb ze zwijadłem ręcznym, - prądownica pistoletowa z regulacją strumienia wody od mgłowego do zwartego, - zbiornik wody o pojemności min 200 litrów - zbiornik środka pianotwórczego minimum 20 l 12. Niezależne ogrzewanie przedziału sprzętowego w zabudowie pożarniczej. 13. Tablica ostrzegawcza, rozkładana automatycznie siłownikiem elektrycznym, wyposażona w: - programowalny poprzez port USB wyświetlacz tekstu w technologii LED z możliwością wyświetlania min 25-tu komunikatów - programowalny wyświetlacz znaków w konfiguracji: zablokowany pas, strzałka w prawo, strzałka w lewo z możliwością zmiany częstotliwości - dwie indywidualne niebieskie lampy błyskowe LED - zasilanie 12V z instalacji samochodu.. 

